

**Ville de Marseille - Mairie de Marseille**

DGASIS (19001)

ANNEXE 1 DE L’ACTE D’ENGAGEMENT

 « OFFRE »

Fourniture et livraison de radeaux de survie et leurs accessoires, de prestations de contrôle réglementaire, de reconditionnement et de maintenance corrective au profit du Bataillon de Marins-Pompiers de Marseille.

**Numéro de la consultation : 2021\_19001\_0029**

**Procédure de passation : Procédure adaptée**

# Article 1 – Bordereau de Prix Unitaires (BPU)

Article 1.1 Fourniture et livraison de radeaux de survie et leurs accessoires (poste 1)

**Article 1.1.1 Fourniture et livraison de radeaux de survie**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Type de radeau** | **Référence** | **Prix unitaire HT** **en €** |
| Radeau à jet (throw over board) SOLAS Pack B en container cylindrique, 10 places |  |  |
| Radeau à jet (throw over board) SOLAS Pack B en container cylindrique, 12 places **auto redressant**. |  |  |
| Radeau à jet (throw over board) SOLAS pack A en container cylindrique, 16 places, **non auto-redressant.** |  |  |
| Radeau sous bossoir (davit launched) SOLAS pack A en container, 16 places  **non auto-redressant.** |  |  |
| Radeau plaisance ISO 9650-1 type I (hauturière) groupe A en sac à jet, 6 places |  |  |

**Taux de TVA : ........%**

Article 1.1.2 Fourniture et livraison d'accessoires

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Type  de radeau Désignationdes articles |  | Á JET SOLAS PACK B10 PLACES |  | Á JET SOLAS PACK B12 PLACES |  | Á JET SOLAS PACK A 16 PLACES |  |  SOUS BOSSOIR PACK A 16 PLACES |  | ISO 9650-1 GRPE A  6 PLACES |
|  | Référence | Prix unitaire en € HT | Référence | Prix unitaire en € HT | Référence | Prix unitaire en € HT | Référence | Prix unitaire en € HT | Référence | Prix unitaire en € HT |
| Bouée flottante de sauvetage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 mètres de ligne flottante |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pagaie (à l’unité) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trousse d’outils pour réparer les crevaisons |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Signaux parachute de détresse (à l’unité) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DISPOSITIF DE LARGAGE |
| Dispositif de largage hydrostatique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dispositif de largage manuel  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AUTRES ACCESSOIRES COMMUNS A TOUT TYPE DE RADEAU |
| Accessoires | Référence | Prix unitaire en € HT |
| Feux à main (pack de 3 unités) |  |  |
| Fumigène flottant (à l’unité) |  |  |

**Taux de TVA : ........%**

*Article 1.2 Prestations de contrôle réglementaire de radeaux de survie (poste 2)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Type de radeau | Type de contrôle réglementaire | Prix unitaire en € HT |
| radeau à jet SOLAS pack B, 10 places | Annuel |  |
| Quinquennal |  |
| radeau à jet SOLAS pack B, 12 places | Annuel |  |
| Quinquennal |  |
| radeau à jet SOLAS pack A 16 places | Annuel |  |
| Quinquennal |  |
| radeau sous-bossoir SOLAS pack A, 16 places | Annuel |  |
| Quinquennal |  |

**Taux de TVA : ........%**

*Article 1.3 Prestations de reconditionnement de radeaux de survie (poste 3)*

|  |  |
| --- | --- |
| **Type de radeau** | **Prix unitaire HT en €** |
| Reconditionnement radeau à jet SOLAS, pack B, 10 places  |  |
| Reconditionnement radeau à jet SOLAS, pack B, 12 places  |  |
| Reconditionnement radeau à jet SOLAS, pack A, en container, 16 places **(incluant la fourniture de 18 feux à main et 20 fumigènes flottants)** |  |
| Reconditionnement radeau sous bossoir SOLAS, pack A, en container, 16 places **(incluant la fourniture de 18 feux à main et 20 fumigènes flottants**) |  |
| Reconditionnement radeau plaisance ISO 9650-1 type I (hauturière) groupe A en sac à jet, 6 places  |  |

**Taux de TVA : ........%**

***Article 1.4 Frais associés***

**1.4.1 Forfait de transport de radeau(x) (postes 2, 3 et 4)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Désignation** | **Prix unitaire en € HT** |
| Forfait de transport aller et retour **Marseille intramuros**, de 1 à 3 radeau(x) |  |
| Forfait de transport aller et retour **Port de Bouc**, de 1 à 3 radeau(x) |  |

**Taux de TVA : ........%**

**1.4.2 Forfait horaire d'intervention (poste 4)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Désignation** | **Prix unitaire en € HT** |
| Forfait horaire d'intervention de réparation **"spécifique"** (prestations de collage, de couture, de soudure, nécessitant l'utilisation de diluants, solvants, colles et autres ingrédients) |  |
| Forfait horaire d'intervention de réparation **"standard"** |  |

**Taux de TVA : ........%**

# Article 2 – TAUX DE REMISE APPLICABLE A TOUS LES ARTICLES NON PREVUS AU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (Postes 1 et 4)

Concernant les fournitures **non prévues dans la présente annexe**, je m’engage à appliquer le taux de remise suivant sur les tarifs prix publics que je pratique à l’égard de l’ensemble de ma clientèle :

|  |  |
| --- | --- |
| **Taux de remise unique** | **………………%** |

**Ou**

Dans le cas où le titulaire ne pratique pas de taux de remise unique pour l’ensemble des fournitures objet du marché, mais qu’il applique différents taux de remise en fonction d’autres critères tels que la famille ou le type de fourniture, le titulaire détaille ses taux de remise en complétant le tableau ci-dessous :

|  |  |
| --- | --- |
| **Famille de fourniture** | **Taux de remise (en %) sur les catalogues ou barèmes prix publics de fourniture** |
|  | **………………%** |
|  | **………………%** |
|  | **………………%** |
|  | **………………%** |
|  | **………………%** |
|  | **………………%** |

**Le(s) taux de remise contractualisé(s) reste invariable et applicable tout au long de la durée de validité du marché.**

# Article 3 – Lieu d'exécution

Adresse du site**\*** sur lequel est effectuée toute prestation de contrôle réglementaire, de reconditionnement ou de réparation :

……………………………………………………..

……………………………………………………..

……………………………………………………..

……………………………………………………..

……………………………………………………..

\**Une seule adresse peut être inscrite pour l’exécution des prestations*

# Article 4 – Délai de prestations de reconditionnement (Poste 3)

Je m’engage à effectuer les prestations de reconditionnement de radeau, objet du marché, dans un :

* délai de **dix (10) jours calendaires maximum** (conformément à l’article 3.1.3 du CCTP) ;

Ou

* délai de …………………. (……) jours calendaires maximum (délai inférieur à dix (10) jours calendaires)\*.

**\* Ne** **pas proposer de délai de type plancher/plafond**

**Cochez impérativement l’une des cases prévues à cet effet.**