

**Ville de Marseille - Mairie de Marseille**

DGAP (19001)

Annexe 1 à l’acte d’engagement

Offre

**Prestations de collecte et de traitement de déchets avec location de contenants au profit du bataillon de marins-pompiers de Marseille en 3 lots.**

**LOT 2 : Prestations de collecte et de traitement de déchets dangereux, avec location de contenants.**

**Numéro de la consultation : 2022\_19001\_0016**

**Procédure de passation : Procédure adaptée**

# Article 1 – BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES (BPU)

Cf. définition des prix à l’article 8.1.2 du CCAP

1.1 Poste 1 : Location de contenants

|  |  |
| --- | --- |
| **Type de contenants** | **Prix unitaire en € HT mensuel** |
| Caisse palette de 660 litres (+/- 10%)\* |  |
| Grand récipient vrac 1 000 litres, GRV (+/- 10%)\* |  |
| Fût de 220 litres à ouverture totale (+/- 10%)\* |  |
| Fût de 220 litres à bonde (+/- 10%)\* |  |
| Fût de 60 litres à ouverture totale (+/- 10%)\* |  |
| Armoire à fûts (4 fois 220 litres +/- 10%)\* |  |

\* Tolérance admise

Taux de TVA : ………………… %

1.2 Poste 2 : Mise en place/collecte de contenants et traitement des déchets dangereux

A] Frais de première mise en place des contenants

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Type de contenants** | **Prix unitaire en € HT d’une 1ère mise en place sur l’agglomération Marseillaise** | **Prix unitaire en € HT d’une 1ère mise en place hors agglomération Marseillaise** |
| Caisse palette de 660 litres (+/- 10%)\* |  |  |
| Grand récipient vrac 1 000 litres, GRV (+/- 10%)\* |  |  |
| Fût de 220 litres à ouverture totale (+/- 10%)\* |  |  |
| Fût de 220 litres à bonde (+/- 10%)\* |  |  |
| Fût de 60 litres à ouverture totale (+/- 10%)\* |  |  |
| Armoire à fûts (4 fois 220 litres +/- 10%)\* |  |  |

\*Tolérance admise

Taux de TVA : ………………… %

B] Frais de collecte des contenants

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Type de contenants** | **Prix unitaire en € HT de la collecte d’un contenant sur l’agglomération Marseillaise** | **Prix unitaire en € HT de la collecte d’un contenant hors agglomération Marseillaise** |
| Caisse palette de 660 litres (+/- 10%)\* |  |  |
| Grand récipient vrac 1 000 litres, GRV (+/- 10%)\* |  |  |
| Fût de 220 litres à ouverture totale (+/- 10%)\* |  |  |
| Fût de 220 litres à bonde (+/- 10%)\* |  |  |
| Fût de 60 litres à ouverture totale (+/- 10%)\* |  |  |
| Armoire à fûts (4 fois 220 litres +/- 10%)\* |  |  |

\*Tolérance admise

Taux de TVA : ………………… %

C] Frais de collecte des déchets dangereux par pompage

|  |  |
| --- | --- |
| **Désignation des prestations** | **Prix unitaire en € HT** |
| Forfait de déplacement d’un camion-citerne avec pompe aller/retour entre les locaux du titulaire et un centre de traitement via l’un des sites de la personne publique situé **dans l’agglomération Marseillaise** |  |
| Forfait de déplacement d’un camion-citerne avec pompe aller/retour entre les locaux du titulaire et un centre de traitement via l’un des sites de la personne publique situé **hors agglomération Marseillaise** |  |
| Forfait de pompage d’une tonne de déchets dangereux à l’état liquide |  |

Taux de TVA : ………………… %

D] Frais de traitement des déchets dangereux

| Déchet recensé | Classification issue de l'annexe de la décision 2000/532/CE | Prix unitaire en € HT/tonne hors TGAP | TGAP oui/non \* | Mode traitement \*\* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Déchets provenant de la FFDU de bases (chaux sodées : mélange dihydroxyde de calcium, eau et soude) | 06 02 05\* |  |  |  |
| Déchets de peintures et vernis contenant des solvants organiques ou d'autres substances  dangereuses | 08 01 11\* |  |  |  |
| Boues provenant de peintures ou vernis contenant des solvants organiques ou autres  substances dangereuses | 08 01 13\* |  |  |  |
| Déchets de toner d'impression contenant des substances dangereuses | 08 03 17\* |  |  |  |
| Déchets de dégraissage contenant des substances dangereuses | 11 01 13\* |  |  |  |
| Huiles hydrauliques synthétiques | 13 01 11\* |  |  |  |
| Autres huiles hydrauliques | 13 01 13\* |  |  |  |
| Huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification synthétiques | 13 02 06\* |  |  |  |
| Autres huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification | 13 02 08\* |  |  |  |
| Hydrocarbure de fond de cale | 13 04 03\* |  |  |  |
| Combustibles liquides usagés, fuel oil et diesel | 13 07 01\* |  |  |  |
| Combustibles liquides usagés, essence | 13 07 02\* |  |  |  |
| Combustibles liquides usagés, autres combustibles y compris mélanges | 13 07 03\* |  |  |  |
| Déchet recensé | Classification issue de l'annexe de la décision 2000/532/CE | Prix unitaire en € HT/tonne hors TGAP | TGAP oui/non \* | Mode traitement \*\* |
| Chiffon d'essuyage, absorbants, vêtements de protection contaminés par des substances dangereuses | 15 02 02\* |  |  |  |
| Déchets provenant de l’entretien de véhicule : Filtre à huile | 16 01 07\* |  |  |  |
| Liquides de frein | 16 01 13\* |  |  |  |
| Déchets provenant de l’entretien de véhicule : Filtre à air | 16 01 21\* |  |  |  |
| Déchets provenant de l’entretien de véhicule : Filtre à carburant | 16 01 21\* |  |  |  |
| Déchets provenant de l’entretien de véhicule : Liquide de refroidissement | 16 01 21\* |  |  |  |
| Déchets d'origine organique contenant des substances dangereuses (Emulseur) | 16 03 05\* |  |  |  |
| Déchets de feux d'artifice | 16 04 02\* |  |  |  |
| Autres déchets d'explosifs | 16 04 03\* |  |  |  |
| Gaz en récipients à pression (bombes aérosols) | 16 05 04\* |  |  |  |
| Accumulateurs au plomb | 16 06 01\* |  |  |  |
| Accumulateurs Ni-Cd | 16 06 02\* |  |  |  |
| Déchets contenant des hydrocarbures (séparateur hydrocarbures) | 16 07 08\* |  |  |  |
| Solvants | 20 01 13\* |  |  |  |
| Équipements électriques et électroniques (EEE) | 20 01 35\* |  |  |  |

Taux de TVA : ………………… %

(\*) : TGAP : Le prix de la TGAP s'appuie sur le code des douanes (dispositions du 1bis de l’article 266 nonies). Indiquez si le mode de traitement proposé pour le déchet est assujetti à la taxe en renseignant « oui » ou « non » ;

(\*\*) : Indiquez le mode de traitement du déchet en renseignant : « Valorisation matière », « valorisation énergétique », « incinération sans valorisation » ou « enfouissement ».

# Article 2 – Délai d’exécution d’une collecte de contenant des déchets

Je m’engage à effectuer les prestations de collecte contenant des déchets dangereux (Cf. article 3.1.2 du CCAP), objet du marché dans un :

* délai de douze (12) jours calendaires maximum (conformément à l’article 3.1.2 du CCAP) ;

ou

* délai de ………………… (….)\* jours calendaires maximum (délai inférieur à 12 jours).

\* Ne pas proposer de délai de type plancher/plafond

Cochez impérativement l'une des cases prévues à cet effet.